Извещение

О ПРОВЕДЕНИИ запроса предложений

в электронной форме № 189439

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Средства индивидуальной защиты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | лот: | для нужд | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" |

|  |  |
| --- | --- |
| Лот 1 |  |
| **Заказчик:** | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" |
| Юридический адрес: | 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а |
| Почтовый адрес: | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Фактический адрес: | 153012, г.Иваново, ул. Свободная, д. 9 кв. 29 |
| Адрес сайта в сети Интернет: | ivregiongaz.ru |
| Адрес электронной почты: | ivanovo@mrg037.ru |
| Телефон: | +7-4932-35-75-20 |
| Факс: | +7-4932-35-75-90 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
|  | Наименование  Организатора,  контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ»  Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж  Телефон: (812) 775-00-47  Электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится Закупка | https://www.gazneftetorg.ru/ |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара |  |

| № п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость эквивалента | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений (Размеры:  "(104/108;170/176)" - 1 Штука  "(112/116;170/176) " - 1 Штука  "(112/116;182/188) " - 1 Штука  "(120/124;194/200) " - 3 Штука) | Штука | 6 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (мужской)  Халат мужской прямого силуэта, длинной до середины икры, с центральной застежкой на пять обметанных петель и пуговиц, с втачными рукавами. Воротник стояче-отложной с лацканом.  Перед с кокетками. На левой детали переда накладной карман с фирменным блоком. На уровне бедер два накладных кармана прямоугольной формы. Спинка с кокеткой, хлястиком на уровне талии. Хлястик фиксируется на две обметанные петли и пуговицы. Кокетки на переде и спинке выполнены из ткани темно-синего цвета.  Рукав длинный одношовный. Низ рукава обработан швом вподгибку с закрытым срезом.  Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 11209  Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета: 200-270 г/м2  Состав ткани: Хлопок – 80, ПЭ – 20,.  Декларирование изделия на соответствие ТР ТС 019.2011. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия). | | | | |
| 2 | Куртка (Размеры:  "(96-100/170-176) " - 1 Штука  "(104-108/170-176)" - 1 Штука  "(104-108/182-188)" - 1 Штука  "(112-116/170-176)" - 1 Штука  "(112-116/182-188) " - 1 Штука  "(120-124/194-200)" - 3 Штука) | Штука | 8 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | | Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механичкских воздействий на утепляющей прокладке (мужская)  Описание внешнего вида куртки  Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию, закрытую планкой с потайной застежкой на клепки,  отложным воротником, втачными рукавами, пристегивающимся капюшоном,  накладками по плечевым швам. Ширина куртки по линии талии и низа регулируется с помощью шнура и фиксаторов.  Перед из верхней и нижней частей, с верхним накладным карманом с клапаном и нижним прорезным вертикальным карманом. На накладном кармане правой детали переда карман для бейджа с окошком из пленки. Клапан верхнего кармана с потайной застежкой на две обметанные петли и пуговицы. Нижний прорезной карман с листочкой с втачными концами. Листочка с застежкой на потайную кнопку. Левая деталь переда с внутренним накладным карманом.  Спинка из верхней и нижней частей.  Рукава из частей: верхней, передней и задней, с накладками в области локтей и низа. Низ рукава с притачной манжетой. Манжета из двух частей: внутренней с эластичной тесьмой и внешней.  Капюшон из частей: средней и двух боковых. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. По низу капюшона петли для пристегивания к нижнему воротнику куртки.  Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 11209  Ткань верха: полиэфир – 100%, ПУ мембрана «дышащая».  Утеплитель: синтепон,100 г/м2 , куртка 3 слоя  Цвет – темно-синий, со световозвращающими полосами серебристого цвета;  На изделие наносится логотип компании ООО "Газпром межрегионгаз Иваново".  Размеры фирменного блока: спереди 100 х 54 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали; сзади 200 х 108 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 –25 мм от световозвращающей полосы  Метод нанесения фирменного блока/логотипа – трафаретная печать.  Цвет фирменного блока – белый.  Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара | | | | |
| 3 | Костюм на утепляющей прокладке (Размеры:  "(96/100;170/176)" - 2 Штука  "(96/100;182/188) " - 2 Штука  "(104/108;170/176) " - 4 Штука  "(112/116;182/188) " - 2 Штука  "(128/132;182/188) " - 1 Штука  "(140;182/188) " - 1 Штука  "(96/100;158/164)" - 1 Штука) | Штука | 13 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей подкладке (мужской)  Комплектация: куртка+ брюки  Описание внешнего вида куртки  Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию, закрытую планкой с потайной застежкой на обметанные петли и пуговицы,  отложным воротником, втачными рукавами, пристегивающимся капюшоном,  накладками по плечевым швам. Ширина куртки по линии талии и низа регулируется с помощью шнура и фиксаторов.  Перед из верхней и нижней частей, с верхним накладным карманом с клапаном и нижним прорезным вертикальным карманом. На накладном кармане правой детали переда карман для бейджа с окошком из пленки. Клапан верхнего кармана с потайной застежкой на две обметанные петли и пуговицы. Нижний прорезной карман с листочкой с втачными концами. Листочка с застежкой на потайную кнопку. Левая деталь переда с внутренним накладным карманом.  Спинка из верхней и нижней частей.  Рукава из частей: верхней, передней и задней, с накладками в области локтей и низа. Низ рукава с притачной манжетой. Манжета из двух частей: внутренней с эластичной тесьмой и внешней.  Капюшон из частей: средней и двух боковых. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. По низу капюшона петли для пристегивания к нижнему воротнику куртки.  Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 11209  Описание внешнего вида брюк  Брюки прямые, с застежкой в переднем шве передних половин на тесьму-молнию, в притачном поясе эластичная тесьма в боковых частях между первой и второй, четвертой и пятой шлевками.  Передние половины с накладками в области колена, накладными карманами с усилителем в нижней части, наклонной линией входа в карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу.  Задние половины с накладными карманами. Накладной карман с усилителем в нижней части и застежкой-молнией.  Костюмы изготавливаются со световозвращающими элементами.  Ткань верха: полиэфир – 100%, ПУ мембрана «дышащая».  Утеплитель: синтепон,100 г/м2 , куртка 3 слоя, брюки 2 слоя. Цвет – темно-синий, со световозвращающими полосами серебристого цвета;  На изделие наносится логотип компании ООО "Газпром межрегионгаз Иваново".  Размеры фирменного блока: спереди 100 х 54 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали; сзади 200 х 108 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 –25 мм от световозвращающей полосы  Метод нанесения фирменного блока/логотипа – трафаретная печать.  Цвет фирменного блока – белый.  Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара. | | | | |
| 4 | Костюм на утепляющей прокладке (Размеры:  "(82/92;152/158) " - 5 Штука  "(82/92;164/170" - 9 Штука  "(96/100;152/158) " - 4 Штука  "(96/100;164/170) " - 9 Штука  "(96/100;176/182)" - 2 Штука  "(104/108;152/158) " - 1 Штука  "(104/108;164/170) " - 4 Штука  "(112/116;152/158) " - 2 Штука  "(112/116;164/170)" - 6 Штука  " (120/124;152/158) " - 1 Штука  "(120/124;164/170) " - 1 Штука) | Штука | 44 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей подкладке (женский)  Комплектация: куртка+ брюки  Утепленная женская куртка с центральной застежкой на молнию закрытую планкой с застежкой на клепки , внутренняя планка, закрывающая верхний край молнии, прилегающий силуэт, удлиненная спинка,, стеганый утеплитель, регулировка объема низа, кулиской, ветрозащитные манжеты-напульсники, съемный капюшон. В верхней части переда и спинки световозвращающие полосы, серого цвета, толщиной 5 см.  Цвет: васильковый с серой отделкой. Ткань верха полиэфир – 100%, ПУ мембрана «дышащая», подкладки - 100% полиэфир, утеплитель – синтепон 360 г/м3  Брюки с центральной застежкой на молнию и две кнопки на поясе. Стеганый расширенный пояс со шлевками. Для регулирования объема в области талии в боковых швах пояс собран на эластичную тесьму. Прорезные боковые карманы, застегивающиеся на молнию.. Усилительная накладка по низу шаговых швов . Световозвращающие полосы по низу брюк.  Ткань верха: 100% полиэфир с полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покрытием, плотность 85 г/кв.м.  Утеплитель: «Филгуд» 100 г/кв.м, 1 слой.  Подкладка: 100% полиэфир.  Световозвращающий материал: лента шириной 5 см. серого цвета  Цвет: васильковый  Размеры фирменного блока: спереди на груди слева 100 х 54 мм; сзади 200 х 108 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали  Метод нанесения фирменного блока/логотипа – трафаретная печать.  Цвет фирменного блока – белый.  Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара. | | | | |
| 5 | Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размеры:  "(82/92;152/158) " - 6 Комплект  "(82/92;164/170) " - 5 Комплект  "(96/100;152/158) " - 5 Комплект  "(96/100;164/170) " - 11 Комплект  "(96/100;176/182) " - 2 Комплект  "(104/108;152/158) " - 1 Комплект  "(104/108;164/170) " - 4 Комплект  "(112/116;152/158) " - 1 Комплект  "(112/116;164/170) " - 6 Комплект  "(112/116;176/182) " - 1 Комплект  "(120/124;152/158" - 1 Комплект  "(120/124;164/170) " - 1 Комплект) | Комплект | 44 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | | Костюм женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и брюки)  Комплектация: куртка+ брюки  Описание внешнего вида куртки  Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию, закрытую планкой с потайной застежкой на петли и пуговицы, отложным воротником, втачными рукавами, пристегивающимся капюшоном, накладками по плечевым швам. Ширина куртки по линии талии и низарегулируются с помощью шнура и фиксаторов. Перед из верхней и нижней частей, с верхним накладным карманом с  клапаном и нижним прорезным вертикальным карманом. На накладном кармане правой детали переда карман для бейджа с окошком из пленки.  Клапан верхнего кармана с потайной застежкой на две обметанные петли и  пуговицы. Нижний прорезной карман с листочкой с втачными концами.  Листочка с застежкой на потайную кнопку.  Спинка из верхней и нижней частей.  Рукав из частей: верхней, передней и задней, с усилительными накладками в области локтей и низа. Низ рукава с притачной манжетой. Манжета из двух частей: внутренней с эластичной тесьмой и внешней. Капюшон из частей: средней и двух боковых. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. По низу капюшона обметанные петли для пристегивания к нижнему воротнику куртки.  Описание внешнего вида брюк  Брюки прямые, с застежкой в переднем шве передних половин на тесьму-молнию, в притачном поясе эластичная тесьма в боковых частях между первой и второй, четвертой и пятой шлевками. Передние половины с накладками в области колена, накладными карманами с усилителем в нижней части , наклонной линией входа в карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу. Задние половины с накладными карманами. Накладной карман с усилителем в нижней части и застежкой-молнией.  Костюмы изготавливаются со световозвращающими элементами.  Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 11209  Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета, г/м2 – 220-250  Состав ткани, % - хлопок 80, ПЭ – 20,  Цвет – темно-синий, со световозвращающими полосами серебристого цвета;  На изделие наносится логотип компании ООО "Газпром межрегионгаз Иваново".  Размеры фирменного блока: спереди 100 х 54 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали; сзади 200 х 108 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 –25 мм от световозвращающей полосы  Метод нанесения фирменного блока/логотипа – трафаретная печать.  Цвет фирменного блока – белый.  Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара. | | | | |
| 6 | Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Размеры:  "(96/100;158/164) " - 1 Комплект  "(96/100;170/176) " - 2 Комплект  "(96/100;182/188) " - 3 Комплект  "(104/108;170/176) " - 4 Комплект  "(104/108;182/188) " - 1 Комплект  "(112/116;182/188) " - 2 Комплект  "(120/124;158/164) " - 1 Комплект  "(128/132;182/188) " - 1 Комплект  "(140;182/188) " - 1 Комплект) | Комплект | 16 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | | Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Куртка и брюки)  Комплектация: куртка+ брюки  Описание внешнего вида куртки  Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму-молнию, закрытую планкой с потайной застежкой на обметанные петли и пуговицы,  отложным воротником, втачными рукавами, пристегивающимся капюшоном,  накладками по плечевым швам. Ширина куртки по линии талии и низа регулируется с помощью шнура и фиксаторов.  Перед из верхней и нижней частей, с верхним накладным карманом с клапаном и нижним прорезным вертикальным карманом. На накладном кармане правой детали переда карман для бейджа с окошком из пленки. Клапан верхнего кармана с потайной застежкой на две обметанные петли и пуговицы. Нижний прорезной карман с листочкой с втачными концами. Листочка с застежкой на потайную кнопку. Левая деталь переда с внутренним накладным карманом.  Спинка из верхней и нижней частей.  Рукава из частей: верхней, передней и задней, с накладками в области локтей и низа. Низ рукава с притачной манжетой. Манжета из двух частей: внутренней с эластичной тесьмой и внешней.  Капюшон из частей: средней и двух боковых. По лицевому вырезу кулиска с эластичным шнуром, фиксаторами и наконечниками. По низу капюшона петли для пристегивания к нижнему воротнику куртки.  Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 11209  Описание внешнего вида брюк  Брюки прямые, с застежкой в переднем шве передних половин на тесьму-молнию, в притачном поясе эластичная тесьма в боковых частях между первой и второй, четвертой и пятой шлевками.  Передние половины с накладками в области колена, накладными карманами с усилителем в нижней части, наклонной линией входа в карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу.  Задние половины с накладными карманами. Накладной карман с усилителем в нижней части и застежкой-молнией.  Костюмы изготавливаются со световозвращающими элементами.  Состав ткани, % - хлопок 80, ПЭ – 20,  Поверхностная плотность ткани верха основного и отделочного цвета, г/м2 – 220-250  Цвет – темно-синий, со световозвращающими полосами серебристого цвета;  На изделие наносится логотип компании ООО "Газпром межрегионгаз Иваново".  Размеры фирменного блока: спереди 100 х 54 мм должен быть расположен на левом нагрудном кармане куртки посередине ширины детали; сзади 200 х 108 мм должен быть расположен на спинке куртки посередине ширины детали на расстоянии 20 –25 мм от световозвращающей полосы  Метод нанесения фирменного блока/логотипа – трафаретная печать.  Цвет фирменного блока – белый.  Подлежат декларированию соответствия требованиям ТР ТС 019. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара. | | | | |
| 7 | Плащ влагозащитный (Размеры:  "(88/92;158/164) " - 2 Штука  "(88/92;170/176) " - 2 Штука  "(96/100;158/164)" - 3 Штука  "(96/100;170/176)" - 4 Штука  "(104/108;158/164) " - 2 Штука  "(104/108;170/176) " - 1 Штука  "(112/116;158/164) " - 3 Штука  "(112/116;170/176) " - 2 Штука  "(120/124;158/164) " - 1 Штука) | Штука | 20 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | | Плащ непромокаемый  Плащ прямого силуэта с застежкой на молнию, внутренней планкой, капюшоном по лицевому вырезу стягивающемуся тесьмой, двумя накладными карманами с клапанами, рукавами реглан с внутренними защитными манжетами. Вентиляционными отверстиями в области проймы. С кокеткой на спинке, в шве стачивания (сваривания) кокетки вентиляционные отверстия.  Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ Р 12.4.288  Поверхностная плотность ткани: 200 г/м2  Состав ткани, % не менее: ПЭ – 100 с ПВХ покрытием,  Воздухоупорность, мм вод. Ст., не менее 5000. Класс защиты - 2  Раздирающая нагрузка ткани, Н, не менее 10  Декларирование изделия на соответствие ТР ТС 019.2011. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара. | | | | |
| 8 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений (Размеры:  "(88/92;152/158) " - 1 Штука  "(88/92;164/170) " - 1 Штука  "(96/100;152/158) " - 1 Штука  "96/100;164/170) " - 3 Штука  "(104/108;152/158) " - 1 Штука  "(104/108;164/170)" - 1 Штука  "(112/116;152/158) " - 1 Штука  "(112/116;164/170) " - 2 Штука  "(112/116;176/182)" - 1 Штука  "(120/124;164/170) " - 1 Штука) | Штука | 13 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (женский)  Халат полуприлегающего силуэта с застежкой на кнопках или молнии. Полочки с рельефными швами, швы оформлены тонким кантом. Два удобных кармана. Короткий рукав.  Показатели физико-механических характеристик и защитных свойств материалов верха должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 11209  Ткань: смесовая, 65 % полиэфир, 35 % хлопок, 120 г/м²  Цвет: васильковый  Декларирование изделия на соответствие ТР ТС 019.2011. Наличие сертификата соответствия (декларации соответствия).  Соответствие требованиям ГОСТ 12.4.131 (женский),  После заключения договора, Поставщику предоставить Заказчику для согласование образцы поставляемого товара | | | | |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):  483 384,00 руб.  Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):  402 820,00 руб. |
|  | Срок предоставления Документации | До окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке. |
|  | Место предоставления Документации о закупке | Документация о закупке в электронной форме предоставляется на сайте электронной площадки в сети Интернет по адресу: https://www.gazneftetorg.ru/.  Документация о закупке в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации | В электронном виде Документация размещается на сайте электронной площадки в сети Интернет по адресу: https://www.gazneftetorg.ru/. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки,  на которой размещена Документация | Торговая система Торговая система Газнефтеторг.ру https://www.gazneftetorg.ru/. |
|  | Плата за предоставление копии Документации на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие  в Закупке | Заявка на участие в Закупке подается в форме электронных документов через сайт электронной площадки.  Дата и время начала приема Заявок на участие в Закупке: «08» мая 2019 года с момента публикации Документации и Извещения на сайте электронной площадки.  Дата окончания приема Заявок на участие в Закупке: «23» мая 2019 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Закупке, поданным в форме электронных документов на сайт электронной площадки | Открытие доступа к Заявкам на участие в Закупке, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте электронной площадки: «23» мая 2019 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Закупки и подведения итогов Закупки | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.  Рассмотрение Заявок: не позднее «28» мая 2019 года 11:00 (время московское).  Подведение итогов: не позднее «28» мая 2019 года 12:00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок (размер, порядок, способы предоставления обеспечения и иные требования) на участие в Закупке и исполнения условий договора (размер и форма предоставления). | В соответствии с Документацией |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение и в Документацию | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Закупке. |
|  | Дата публикации Извещения | «08» мая 2019 |